Приложение №4 към обявата

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**В Техническата спецификация възложителят е отразил следните данни:**

1. **ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Артикул** | **ВиК** | **Размери** | **Ел. параметри** | **брой** | **Единична цена/ лева** | **Стойност /лева без ДДС** |
|  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1 | Хигиенен топъл блок за уреди. Работен плот от 3мм неръждаема стомана-секция с умив.басейн 400х400х250 мм, отвор и чекмедже за отпадъци-550мм,изцяло от неръждаема стомана | Топла и студена вода, СК 1/2“ и канал ф50 | 2200/750/900 | 230V; 0,1KW Контакти шуко, кабел за общи нужди | 2 |  |  |
| 2 |  Стояща батерия /кухненски смесител-къса лебедка за лакатно пускане/ |  |  |  |  6 |  |  |
| 3 |  Бюро с плот от ПДЧ, с отделение чекмеджета от неръждаема стомана DIN 1,4301 Каширан плот с водоустойчив фолиран шпертпат |  | 1200/600/750 |   | 2 |  |  |
| 4 | Сифон,голям |  |  |   | 7 |  |  |
| 5 | Електрическа фурна за вграждане. Статично нагряване. Капацитет: гастронорм GM 2/1Размер : 680/550/340 мм, Инст. мощност: 5^/400V |  | 800/700 | 3P+N+E 16A380V, 5KWевро жак,камбана  | 2 |  |  |
| 6 | Електрически стъклокерамичен котлон за вграждане, две нагревни зони,всяка от които с мощност 2,5М. Размер на стъклокерамичната плоча: 350/570ммИнст.мощност: 5^/400V |  | 400/600 | 3P+N+E 16A380V 5KWевро жак, камбана | 6 |  |  |
| 7 | Метален стелаж- от неръждаема стомана ,на четири нива, изцяло заварена конструкция |  | 800/400/1800 |   | 3 |  |  |
| 8 | Комбиниран хладилник и фризер.Обем: 254 литра хладилник и 107литра фризер.Температурен диапазон от +1 до+15/-14 до-28C.Динамично охлаждане хладилник,статично фризер Консумация на ток за 24h- 1,269 kWh |  | 600/615/2000 | 230V 0,15kWКонтакт шукоН-200 см  | 2 |  |  |
| 9 | Работна маса със заден борд /умив. кухненска посуда/ и един умив. басейн 600/500/300мм.От неръждаема стомана, каширан плот с водоустойчив фолиран шпертплат |  | 1300/700/850 |   | 1 |  |  |
| 10 | Душ със смесителна батерия и чучур,стоящ 3S.2403.S1.34 |  |  |   | 1 |  |  |
| 11 | Парен конвектоматКапацитет: 7 брGN1/1капацитет\*\*: 20 чинииРазстояние между тавите- 68мм.Мощност ел.захранване: 11,5Kw-3/N/PE 380-415V 50-60Hz ,Вода студена G1/2“ | Студена омекотена вода СК3/4Н-30см и канал ф50 от пода | 932/805/852 | 3P+N+E 32A380V 20Kwевро жак Н-160см от ГП | 1 |  |  |
| 12 | Метален стелаж- неръждаема стомана, изцяло заварена конструкция, перфорирани рафтове, 4 нива |  | 600/700/1800 |   | 1 |  |  |
| 13 | Работна маса със заден борд с долен плот + чекмедже от неръждаема стомана |  | 1200/600/900 |  | 1 |  |  |
| 14 | Хигиенен топъл блок за уредиРаботен плот от 3мм неръждаема стомана- секция с умив.басейн 400х400х250мм, отвор за отпадъци и чекмедже за отпадъци-550мм,Изцяло от неръждаема стомана | Топла и студена водаСК ½“ и канал ф50 | 2200/750/900 | 230V 0,1kWконтакти шуко,кабел за общи нужди |  4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |