Приложение №4 към обявата

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**В Техническата спецификация възложителят е отразил следните данни:**

1. **ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **ВиК** | **Размери** | **Ел. параметри** | **брой** | **Единична цена/ лева** | **Стойност /лева без ДДС** |
|  |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1 | Хигиенен топъл блок за уреди. Работен плот от 3мм неръждаема стомана-секция с умив.басейн 400х400х250 мм, отвор и чекмедже за отпадъци-550мм,изцяло от неръждаема стомана | Топла и студена вода, СК 1/2“ и канал ф50 | 2200/750/900 | 230V; 0,1KW  Контакти шуко, кабел за общи нужди | 2 |  |  |
| 2 | Стояща батерия /кухненски смесител-къса лебедка за лакатно пускане/ |  |  |  | 6 |  |  |
| 3 | Бюро с плот от ПДЧ, с отделение чекмеджета от неръждаема стомана DIN 1,4301 Каширан плот с водоустойчив фолиран шпертпат |  | 1200/600/750 |  | 2 |  |  |
| 4 | Сифон,голям |  |  |  | 7 |  |  |
| 5 | Електрическа фурна за вграждане. Статично нагряване. Капацитет: гастронорм GM 2/1  Размер : 680/550/340 мм, Инст. мощност: 5^/400V |  | 800/700 | 3P+N+E 16A  380V, 5KW  евро жак,  камбана | 2 |  |  |
| 6 | Електрически стъклокерамичен котлон за вграждане, две нагревни зони,всяка от които с мощност 2,5М. Размер на стъклокерамичната плоча: 350/570мм  Инст.мощност: 5^/400V |  | 400/600 | 3P+N+E 16A  380V 5KW  евро жак, камбана | 6 |  |  |
| 7 | Метален стелаж- от неръждаема стомана ,на четири нива, изцяло заварена конструкция |  | 800/400/1800 |  | 3 |  |  |
| 8 | Комбиниран хладилник и фризер.  Обем: 254 литра хладилник и 107литра фризер.Температурен диапазон от  +1 до+15/-14 до-28C.  Динамично охлаждане хладилник,статично фризер Консумация на ток за 24h-  1,269 kWh |  | 600/615/2000 | 230V 0,15kW  Контакт шуко  Н-200 см | 2 |  |  |
| 9 | Работна маса със заден борд /умив. кухненска посуда/ и един умив. басейн 600/500/300мм.  От неръждаема стомана, каширан плот с водоустойчив фолиран шпертплат |  | 1300/700/850 |  | 1 |  |  |
| 10 | Душ със смесителна батерия и чучур,  стоящ 3S.2403.S1.34 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Парен конвектомат  Капацитет: 7 бр  GN1/1капацитет\*\*: 20 чинии  Разстояние между тавите- 68мм.  Мощност ел.захранване: 11,5Kw-3/N/PE  380-415V 50-60Hz ,  Вода студена G1/2“ | Студена омекотена вода СК3/4  Н-30см и канал ф50 от пода | 932/805/852 | 3P+N+E 32A  380V 20Kw  евро жак  Н-160см от ГП | 1 |  |  |
| 12 | Метален стелаж- неръждаема стомана, изцяло заварена конструкция, перфорирани рафтове, 4 нива |  | 600/700/1800 |  | 1 |  |  |
| 13 | Работна маса със заден борд с долен плот + чекмедже от неръждаема стомана |  | 1200/600/900 |  | 1 |  |  |
| 14 | Хигиенен топъл блок за уреди  Работен плот от 3мм неръждаема стомана- секция с умив.басейн 400х400х250мм, отвор за отпадъци и чекмедже за отпадъци-550мм,  Изцяло от неръждаема стомана | Топла и студена вода  СК ½“ и канал ф50 | 2200/750/900 | 230V 0,1kW  контакти шуко,  кабел за общи нужди | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |