**СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ**

*1202 София, бул. “Сливница” № 182, тел.: 983 39 58; 983 51 30; 983 36 92*

*факс: 00359 2 986  77 78;* [*www.spgt.org*](http://www.spgt.org)*; e-mail: thh\_sofia@abv.bg*

изх.№2204/15.08.2017г.

РАЗЯСНЕНИЯ

ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 ОТ ЗОП

На основание чл.189 и чл. 33, ал. 1от ЗОП, във връзка с писмено искане за разяснения, заведено с вх. № 2201/14.08.2017г. , относно открита процедура с предмет ,,Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване“ за нуждите на СПГТ в изпълнение на проект

,,Синхронизиране на практическото обучение с динамичното развитие на изучаваната професия- гаранция за успешна професионална реализация“, НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул ,,,Модернизиране на системата на професионалното образование“, **Ви предоставяме следните разяснения**:

**Въпрос № 1**: *Моля да предоставите следните разяснения*:

**1**. по позиция №1 и №14-,,Хигиенен топъл блок за уреди“, Работен плот от 3 мм неръждаема стомана - секция с умив. басейн 400 х 400 х 250 мм, отвор за отпадъци и чекмедже за отпадъци – 550 мм.

Моля да уточните изрично ли е необходима дебелина на плота от 3 мм, тъй като в практиката се използват от 0,8 до максимум 2мм? Плот с такава дебелина би бил прекалено тежък /в готов вид, пренасянето е невъзможно/ и не би могъл да бъде огънат /максимална дебелина за огъване – 1,5 – 2 мм/

**Отговор - разяснение по т. 1.** :

**Работния плот е с дебелина от 3 мм неръждаема стомана.**

/тъй като ще има работна площ до котлона и фурната, за да не се получи деформация на плота от топлината на котлона и фурната предвиждаме дебелина от 3 мм/

**2**. По позиция № 3 - ,,Бюро с плот от ПДЧ, с отделение чекмеджета от неръждаема стоманаDIN 1,4301 Каширан плот с водоустойчив фолиран шперплат“

Моля да уточните вида материал за плота – ПДЧ, шперплат…?

**Отговор - разяснение по т. 2.:**

**Работният плот е от ПДЧ, а основата е от неръждаема стомана.**

**3.**  По поз. № 5 - ,,Електрическа фурна за вграждане“, Статично нагряване. Капацитет: гастроном GM 2/1, Размери: 680/550/340мм, Инст. мощност:5^/400V.

Битова фурна за вграждане с размери GM 2/1- няма. Фурна с размери GM 2/1 е от професионален клас. Професионална фурна за вграждане - няма.

Моля да уточните ще отпадне ли изискването за вграждане на уреда по поз. 5 - електрическа фурна? Ако не отпадне това изискване, моля да дадете разяснение каква следва да бъде тази ел. фурна?

**Отговор - разяснение по т. 3.:**

**На пазара се предлагат професионални фурни за вграждане от различни производители с капацитет: гастроном GM 2/1. Поради наличието на конвектомат в заданието за оферта е необходимо фурната да е статична /за вграждане/, със статично нагряване.**

**Директор: /п.п/\***

**\*заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД**

**/**Иван Иванов**-зап.№РД1653/27.07.2017г./**